附件3

执行《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T50855—2024）的实施意见

附录B

（一）B.4墙身石活及门窗石工程量清单中“门窗券石”，“门窗券脸”项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表B.4.1规定执行。

|  |
| --- |
| 表B.4.1 墙身石活及门窗石（编码：020204） |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 020204005 | 门窗券石 | 1.石料种类、构件规 格尺寸2.石表面加工要求及等级3.砂浆层厚度4.砂浆种类、强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1. 石构件制作、安装2.券胎模制作、安装、拆卸

3.砂浆调制 |
| 020204006 | 门窗券脸 | 1.石料种类、构件规 格尺寸2.石表面加工要求及等级3.雕刻种类、形式4.砂浆层厚度5.砂浆种类、强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.石构件制作、雕刻、安装2.券胎模制作、安装、拆卸3.砂浆调制 |

（二）B.5石屋面、拱券石、拱眉石及石斗栱工程量清单中“拱眉石”项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表B.4.1规定执行。

|  |
| --- |
| 表B.5.1 石屋面、拱券石、拱眉石及石斗栱（编码：020205） |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 020205003 | 拱眉石 | 1.石料种类、构件规 格尺寸2.石表面加工要求及等级3.雕刻种类、形式4.砂浆层厚度5.砂浆种类、强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.石构件制作、雕刻、安装2.券胎模制作、安装、拆卸3.砂浆调制 |